Инструкция по замене программного обеспечения 
в системах серии ЛАНтастИКа-3Speed


Программирование вручную

Скопируйте файл Lan3S-V?.??.??.yraw на устройства
 (имя файла с учетом регистра)
 TFTP:
  >tftp –i 192.168.0.100 put <имя файла>
 
 WEB:
  <Загрузка обновлений>

Запустите программирование сначала удаленного затем локального
 TelNet:
 >UPLOAD <имя файла>

 WEB:
  <Список файлов>
  Отметить файл
  Действие Загрузить
  Выбор

Выполните обновление теневой области  
 TelNet:
 >FACTORY <имя файла>

 
Программирование командным файлом

Командный файл AUpload_Firmware.bat выполняет полное обновление
систем с установленной версией 1.18 и выше.
Для более ранних версий можно только скопировать файл на устройства 

В файле AUpload_Firmware.bat задайте IP-адреса устройств:
@SET IP_LOCAL=192.168.0.100
@SET IP_REMOTE=192.168.0.101
или
@SET IP_REMOTE=

Запустите файл AUpload_Firmware.bat

Если все прошло успешно, запустятся новые сессии TelNet
Командный файл приостановит выполнение

Проверьте функциональность систем
Продолжите выполнение командного файла
Если все прошло успешно, в сессиях TelNet выводится сообщение
>CopyToFactoryOk



